**融浆机主要使用要求**

1. 解冻方式：干式。
2. 温度控制：±2℃范围内可调精确电脑控制。
3. 解冻温度：35-40℃可调
4. 最小化浆量≥6袋，独立工作位
5. 解冻时间≤16min，
6. 消毒方式：紫外线
7. 具备排水功能
8. 故障报警系统：上下水位、高低温等

9.移动：带转向脚轮

10.电源：普通民用电，有断电保护